**Sturen vanuit Android:**

**Checken of de app verbonden is met de step:**

*Sturen:* CONNECT

*Ontvangen:* 119

**Zorgen dat de step de power begint door te sturen naar de app:**

*Sturen:* START

*Ontvangen: (Hierna stuurt de step waardes tussen 0 & 100 door a.d.h.v. de power)* -

**Zorgen dat de step stopt met het versturen van de power (De step functioneert nog):**

*Sturen:* STOP

*Ontvangen:* 120

**Zorgen dat de step een noodstop maakt (en geen power meer verstuurd):**

*Sturen:* QUIT

*Ontvangen:* 121

**Aan en uit schakelen tussen de elektrische rem:**

*Sturen:* BRAKE

*Ontvangen:* 124